{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"merged":[[1,0,1,10],[3,1,3,4],[3,7,3,10],[4,0,4,10],[7,1,7,3],[8,1,8,2],[8,3,8,10],[9,1,9,2],[9,3,9,10],[10,1,10,2],[10,3,10,10],[11,1,11,2],[11,3,11,10],[12,1,12,2],[12,3,12,10],[13,0,13,10],[14,0,14,10],[15,0,15,10],[16,0,16,10],[17,0,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["贵州能矿锰业集团有限公司新材料分厂电解车间锂锰线液碱洗泡槽槽体防腐修复零星工程施工邀约招标报价书"]
[]
[null,"投标单位（盖章）：",{"$nulls":5},"截止报价时间：2023 年 3月 8 日12：00"]
[]
["序号","项目名称","槽体规格尺寸","运行工况","修复施工说明","投标单位施工方案概要","单位","工程量","含税单价\n（元/m2）","含税总价\n（元）","备注"]
[1,"电解车间锂锰线液碱洗泡槽内壁防腐修复","长*宽*高：4.5*1.75*3.5m","温度：100℃；\n碱（NaOH）≤20%。","1、需拆除原有防腐瓷砖及玻璃钢等。\n2、清理、打磨找平，直接防腐修复施工。\n3、修复施工范围为：池内壁、池底，池内顶部不施工。\n4、受限空间作业、高空作业，搭设高空作业架等措施。\n5、投标单位自行提供修复施工方案及说明用材情况。\n6、包工包料，按单价包干计价，工程量据实结算。\n建议投标单位防腐底层采用五布七油玻璃钢，防腐面层采用230mm×113mm×20mm耐碱瓷砖，投标单位也可自行提供细化的修复施工方案",null,"m2",103.25]
[2,"合计："]
[3,"增值税率（%）："]
[4,"付款方式："]
[5,"施工工期（年）："]
[6,"质量保证期（年）："]
[7,"质量保证说明："]
["说明："]
["1、投标单位在此报价书中“投标单位施工方案概要”栏需简要说明修复施工工序步骤和明确说明每个工序用材情况（材料名称及规格），详细的施工方案作为附件放在报价书后面。"]
["2、投标单位的企业资质、营业执照、安全生产许可证等材料均需提供放在报价书后面。"]
["3、投标报价截止日期：2023年3月8日上午12：00"]
["4、投标方式：盖章扫描版和电子版报价书发送至贵州能矿锰业集团有限公司企业邮箱\n            地址：铜仁市大龙经济开发区煤电锰一体化工业园\n            联系人：何磊\n            联系电话：13118505726\n            企业邮箱：gznkztb@gznkmy.com"]
["                                                                                       投标单位（盖章）："]
["                                                                                       日    期："]